|  |  |
| --- | --- |
|  | **«Утверждаю»**  **Директор по строительству**  **ЗАО «РосСтройГруп»** |
|  |  |
|  | **С.В. Иванов** |
|  | **«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** |

**Техническое задание**

**на выполнение комплекса работ по устройству конструкций витражей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта: | «Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение. I этап строительства – Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная» |
| 2. | Местонахождение объекта: | г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Малая Ленинградская, д. 62, лит. А |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |
| 4. | Стадия проектирования: | Рабочая документация. **Шифр 09-04/11-П-АР1.1** |
| 5. | Застройщик: | Жилищно-строительный кооператив «Сестрорецкий разлив» |
| 6. | Технический заказчик: | ЗАО СТК «ПРОК» |
| 7. | Генеральный подрядчик: | ЗАО «РосСтройГруп» |
| 8. | Генеральный проектировщик: | ООО «ГРАСТ» |
| 9. | Работы финансируются: | Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором. |
| 10. | Виды работ: | - Монтаж конструкций витражей с применением закаленного стекла 6 мм;  - Установка фасонных элементов;  - Установка отливов из оцинкованной стали (на конструкциях витражей). |
| 11. | Согласования | Разработка и согласование ППР с Генподрядчиком.  Разработка и согласование узлов с Генпроектировщиком |
| 12. | Результат работ: | Предоставить:  - исполнительную документацию;  - паспорта, сертификаты, ПБ;  - Акт КС-2;  - Акт КС-3;  - Счёт-фактура. |
| 13. | Дополнительные требования: | - В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ.  - При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки материалов и оборудования на объект, стоимость всех вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.  -Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды.  -Подрядчик осуществляет поставку оборудования и комплектующих непосредственно на рабочее место производства работ за счет собственных сил и средств;  - В расчете учесть стоимость изготовления и поставки основных материалов.  - Коммерческое предложение по стоимости работ предоставить согласно Приложения №1.  - Габаритные размеры и привязка в проемах витражей уточняется по месту фирмой-изготовителем.  - Узлы примыкания элементов остекления лоджий, балконов и витражей к ограждающим конструкциям с указанием способа крепления и герметизации данных участков разрабатываются фирмой, осуществляющей монтаж витражей по техническим условиям фирмы изготовителя и согласовываются с Генеральным проектировщиком.  -Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений;  -Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов и оборудования;  -Подрядчик представляет Заказчику по окончании производства работ инструкции по эксплуатации витражных систем;  ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:  1.Для остекления балконов, лоджий применяется закаленное стекло 6мм по ГОСТ Р 54170-2010 в обрамлении переплетов из ПВХ конструкций.  2.ВИ-41, ВИ-42, ВИ-43 применяется закаленное стекло 6мм по ГОСТ Р 54170-2010  в обрамлении переплетов из ПВХ  конструкций, заполнение проемов двухкамерными стеклопакетами.  3.В витраже ВИ-46 применяется закаленное стекло 6мм по ГОСТ Р 54170-2010 в обрамлении переплетов из алюминиевых  конструкций.  4.Профиль витража белый.  5.Все витражи выполняются из прозрачных стекол (без тонировки).  6.Для заполнения глухой непрозрачной части витража применяется закаленное стекло 6 мм.  -Порядок расчета за Выполненные работы:  1. 60% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 через 2 месяца  2. 30% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 через 5 месяцев  3. 5% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 после завершения работ согласно договорных обязательств  4. 5% от подписания актов по форме КС-2 и КС-3 после сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 14. | Сроки выполнения работ: | Предоставить график производства работ по секциям согласно ориентировочного графика производства работ Заказчика.  -Ориентировочное начало работ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.  -Окончание работ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. |

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016** года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 тел/факс 327-28-78 доб. 227, E-mail: voznesenskayali@prokcorp.ru

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тришин С.А.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Левин С.Н.

Начальник СДО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вознесенская Л.И.

Приложение № 1

**Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для**

**производства работ на объекте.**

**ЖИЛОЙ ДОМ (1-15секции)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | | | **Стоимость всего, руб.** | | |
| **Изготов-ление** | **СМР** | **Всего** | **Изготов-ление** | **СМР** | **Всего** |
| 1 | Монтаж конструкций витражей с применением закаленного стекла 6 мм в обрамлении переплетов из ПВХ конструкций | м2 | 7870 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж конструкций витражей с применением закаленного стекла 6 мм в обрамлении переплетов из ПВХ конструкций с заполнением проемов двухкамерными стеклопакетами (ВИ 41, ВИ 43 и ВИ 42) | м2 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж конструкций витражей с применением тонированного стекла в обрамлении переплетов из алюминиевых конструкций с заполнением проемов однокамерными стеклопакетами (ВИ46) | м2 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка фасонных элементов (на конструкциях витражей) | м.п. | 389 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка отливов из оцинкованной стали (на конструкциях витражей) | м.п. | 8043 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  | **\*\*\*** |

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016** года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 тел/факс 327-28-78 доб. 227, E-mail: voznesenskayali@prokcorp.ru

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тришин С.А.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Левин С.Н.

Начальник СДО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вознесенская Л.И.